 (
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
«ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
»
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
               
                                           
   
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
 
« Организация инженерной защиты населения и работников организаций».
                        
                       
г. Улан-Удэ
)



















































Нормативно- правовые документы 

1.Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ. «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».
2. Федеральный закон от 12.02 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3. Постановление Правительства РФ от 23.04.1994 № 359. «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества ГО приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями». 
5. Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»
6. Постановление Правительства РФ от 16.03.2000 г. № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по  гражданской обороне».
7.  ГОСТ Р 55 201-2012 Порядок разработки перечня мероприятий по ГО, мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства.
8. Свод правил СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по ГО. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Нормы проектирования ИТМ  ГО»
9. Свод правил СП 88.13330.2014  Защитные сооружения ГО, актуализированная редакция СНиП II-11-77
10. СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках».
11. СНиП 3.01.09-84. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны».
12. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».
13. СНиП II-7-81* Актуализированная редакции, СП 14.13330.2014  «Строительство в сейсмических районах».
14. СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».
15. Приказ МЧС России от 21.07.2005 г. № 575 «Об утверждении порядка использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».
16. Приказ МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введение в действие Правил эксплуатации  защитных сооружений гражданской обороны».
17. Приказ МЧС России от 09.08.2010 г. № 377 «О внесении изменений в Правила эксплуатации  защитных сооружений гражданской обороны» (снятие с учета ЗС ГО). 
18. Постановление Правительства РФ от 18 июля 2015 г. N 737 "О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"

Введение

Одним из необходимых условий устойчивого развития страны является создание эффективно функционирующей системы обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и защиты населения в чрезвычайный ситуациях мирного и военного времени. Материальной основой спасения жизни и сохранения здоровья населения в экстремальных условиях воздействия поражающих факторов современного оружия, аварий, катастроф являются коллективные и индивидуальные средства защиты.
Из опыта Великой Отечественной и других войн известно, что наилучшая защита населения от любых средств поражения обеспечивается либо путем укрытия в специальных защитных сооружениях, либо выводом его  за пределы зон поражения.
Для решения задач по защите населения от ударов авиации противника СНК СССР еще в 1925 г. принял Постановление о мерах по усилению противовоздушной обороны (ПВО) в 500 – километровой пограничной зоне и в крупных промышленных городах. Предусматривалось создание централизованного оповещения о воздушной опасности, накопление фонда защитных сооружений как путем строительства газоубежищ, так и приспособленности для укрытия людей подвалов жилых, общественных и промышленных зданий, созданием специальных команд и отрядов.
 4 октября СНК СССР утвердил «Положение о противовоздушной обороне территории СССР», положившего начало созданию системы МПВО. В результате к началу войны в стране было построено значительное количество убежищ. Только в Москве можно было укрыть около 400 тыс. человек. К концу 1941 года в столице удалось подготовить 1029 газоубежищ с фильтровентиляционными установками и 6125  бомбоубежищ, а также приспособить для укрытия станции метрополитена. Таким образом, уже к концу года в убежищах капитального типа могли укрываться почти 1,4 млн. человек – практически все оставшееся после эвакуации население города. Благодаря использованию этих сооружений удалось значительно снизить потери населения. После войны  работа по накоплению фонда защитных сооружений была продолжена, при этом начиная с 1956 года основное внимание уделялось возведению таких убежищ, которые бы надежно защищали от поражающих факторов ядерного оружия и других средств  массового поражения от современных военных средств поражения, от  крупномасштабных ЧС,  вызванных авариями и катастрофами на химически и радиационно опасных объектах, взрывами и пожарами, остается укрытие персонала  предприятий и населения городов в защитных сооружениях.
Средства коллективной защиты в условиях нестабильности военно-политической обстановки, возможных актов терроризма, высокой техногенной и природной опасности являются эффективные способы защиты персонала организаций и населения.


Учебный вопрос № 1
Современная нормативная правовая база в области инженерной защиты. Требования норм проектирования инженерно – технических мероприятий ГО и предупреждения ЧС.

В настоящее время мероприятия инженерной защиты регламентируются рядом нормативных документов, основными из которых являются:
Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне» статья 2, которая устанавливает основные задачи в области гражданской обороны, одна из которых «предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты»;
Постановление РФ № 359 от 23.04.1994г. «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», где определено, что «решения о приватизации предприятий, организаций и учреждений (далее - предприятий), имеющих на своем балансе объекты и имущество гражданской обороны, принимаются в установленном порядке органами государственной власти с учетом заключения соответствующего штаба (комитета) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». 
Далее Постановление определяет - …объекты и имущество гражданской обороны, приватизация которых запрещена в соответствии с пунктом 2.1.37 Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, исключаются из состава имущества приватизируемого предприятия и передаются в установленном порядке его правопреемнику на ответственное хранение и в пользование. 
К указанным объектам и имуществу относятся: пункты управления органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, министерств, ведомств и организаций Российской Федерации, с комплексом защищенных сооружений и наземным комплексом (наземными элементами систем жизнеобеспечения пунктов управления, размещаемого в них аппарата и обслуживающего персонала, складами для хранения продовольствия, медикаментов, оборудования и имущества); 
отдельно стоящие убежища гражданской обороны, встроенные убежища гражданской обороны; 
специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны; имущество гражданской обороны. 
С правопреемником приватизируемого предприятия заключается договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны.
В случае выкупа государственного и муниципального имущества по договорам аренды с правом выкупа, в которых не определены или сроки, или величина, или порядок, или условия внесения выкупа, объекты и имущество гражданской обороны исключаются из имущества предприятия, подлежащего выкупу, и с правопреемником заключается соответствующий договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны 
При преобразовании предприятия, созданного членами трудового коллектива государственного, муниципального предприятия на основе аренды государственного и муниципального имущества, заключившими договор аренды, в акционерное общество открытого типа, учредителями которого выступают соответствующий комитет по управлению имуществом, физические и юридические лица, обладающие правом собственности на имущество, из этого имущества исключаются объекты и имущество гражданской обороны и заключается соответствующий договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны.
В целях сохранения объектов и имущества гражданской обороны, имеющихся у приватизируемого предприятия, соответствующие комитеты по управлению государственным имуществом включают в планы приватизации положения, определяющие перечень объектов и имущества гражданской обороны, не подлежащих приватизации и передаваемых акционерному обществу по договору на ответственное хранение и в пользование.
Защитные сооружения, предназначенные для укрытия населения по месту жительства, по решению органов государственной власти, в ведении которых они находятся, могут передаваться по договору предприятиям и организациям, ответственным за их содержание, для использования в народно-хозяйственных целях.
Постановление Правительства РФ от 18 июля 2015г № 737  внесло изменения в Постановление Правительства от 29 ноября 1999 г. N 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». Наибольшим коррективам подверглись пункты 2-6. В пункте 2  Постановления изменены названия  некоторых объектов ГО и введен новый термин «укрытие», а также приведены определения каждой категории объектов.
  К объектам ГО относятся:
Убежище -  защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного,  химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах.
Убежища  создаются:
-    для работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по ГО;
- для работников объектов использования атомной энергии, особо радиационно опасных и ядерно опасных производственных объектов и организаций, обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность этих объектов и организаций;
   Противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;
 Противорадиационные укрытия создаются:
-    для населения и работников организаций, не отнесенных к категориям по ГО, в том числе для нетранспортабельных больных, находящихся  в учреждениях здравоохранения, и обслуживающего их медицинского персонала, расположенных в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами возможных сильных разрушений;
    Укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности;
Укрытия создаются:
-   для работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и  населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений;
-  для работников дежурной смены и линейного персонала организаций,
расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и  возможных сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;
-   для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения,  расположенных в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их медицинского персонала.
   Для населения, проживающего в безопасных районах, и населения,    эвакуируемого из зон возможных сильных разрушений, возможного химического и радиоактивного заражения (загрязнения) и катастрофического затопления, в безопасных районах  используются и приспосабливаются в период мобилизации и в военное время  заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.
Организации:
-  создают в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в сфере ведения которых они находятся, объекты гражданской обороны;
-  обеспечивают сохранность объектов гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;
-  ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.
Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и военное время осуществляется в соответствии с заданиями по мероприятиям гражданской обороны, предусмотренными в мобилизационных планах федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций.
Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны, а также строительства этих объектов. В качестве объектов гражданской обороны также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»
Требования настоящих Правил должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЗС ГО - убежищ и ПРУ, которые являются объектами гражданской обороны.
Статус ЗС ГО как объекта ГО определяется наличием паспорта убежища (ПРУ), заверенного организацией, эксплуатирующей сооружение, и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям с копиями поэтажных планов и экспликаций помещений ЗС ГО, заверенных органами технической инвентаризации.
В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. Для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО ответственные лица разрабатывают необходимую проектно-сметную документацию и организуют выполнение спланированных работ.
Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, создаются звенья по обслуживанию ЗС ГО. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых создаются группы (звенья) по обслуживанию сооружений из расчета одна группа (звено) на каждый объект ГО в зависимости от их вместимости.
 Кроме того, в данном документе прописываются следующие мероприятия:    
     - Порядок учета защитных сооружений (II)
-Требования к эксплуатации защитных сооружений (III)
     Использование защитных сооружений для нужд организаций и обслуживания населения (3.1)
     Требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности (3.2)
     Эксплуатация технических систем защитных сооружений при режиме чрезвычайной ситуации и в военное время (3.3)
Особенности содержания и эксплуатации защитных сооружений на потенциально опасных объектах и территориях (3.4)
     Противопожарные требования (3.5)
     Документация защитного сооружения (3.6)

    - Контроль за содержанием защитных сооружений (IV)
    Периодичность проверок состояния защитных сооружений (4.1)
    Проверка состояния ограждающих конструкций и защитных устройств (4.2)
    Проверка состояния системы фильтровентиляции и герметичности защитного сооружения (4.3)
    Проверка технического состояния фильтров-поглотителей (4.4)
    Проверка состояния систем водоснабжения, канализации и энергетических устройств (4.5)

       - Техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений (V)
    Техническое обслуживание и ремонт технических систем (5.1)
    Планово-предупредительный ремонт строительных конструкций (5.2)
    Техническое обслуживание средств связи и оповещения (5.3)

 - Приведение защитных сооружений в готовность к приему укрывае      мых(VI)
   Мероприятия по подготовке защитных сооружений к приему укрываемых (6.1)
   Обозначение защитных сооружений и маршрутов движения укрываемых к ним (6.2)
   Порядок заполнения защитных сооружений укрываемыми ( 6.3)
   Размещение укрываемых в защитных сооружениях. Санитарно-технические требования к содержанию помещений (6.4)

       - Обязанности личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения (VII)
   Обязанности командира группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения (7.1)
   Обязанности заместителя командира группы по эксплуатации оборудования (7.2)
   Функциональные обязанности звеньев (специалистов) по обслуживанию защитного сооружения (7.3)
Приказ имеет 22 приложения.
Приказ МЧС РФ от 21 июля 2005г. N 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»
Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию в организациях могут создаваться формирования по их обслуживанию.
При этом необходимо обеспечить сохранность:
защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;
герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;
инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.
При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:
перепланировка помещений;
устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
нарушение герметизации и гидроизоляции;
демонтаж оборудования;
применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;
загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;
оштукатуривание потолков и стен помещений;
облицовка стен керамической плиткой;
окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;
установка и эксплуатация приборов и оборудования, застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО.
Основные помещения защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:
санитарно-бытовые помещения;
помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей и не требующие естественного освещения;
технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;
гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;
складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;
помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);
спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);
помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);
вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

Требования норм проектирования инженерно – технических мероприятий ГО и предупреждения ЧС.
Согласно СП 165.1325800.2014 (СНиП 2.01.51—90) защитные сооружения гражданской обороны должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не более 12 часов, а на радиационно-опасных объектах (далее – РОО) и химически-опасных объектах (далее – ХОО) – немедленно.
Защитные сооружения следует размещать:
 - встроенные – под зданиями наименьшей этажности; 
- отдельно стоящие – на расстоянии от зданий и сооружений, равном их высоте. 
Убежища гражданской обороны должны обеспечивать:
1.Защиту укрываемых от:
- расчетного воздействия ПФ ССП, БС, ОВ; 
- АХОВ;
- высоких температур;
- продуктов горения при пожарах. 
2. Защиту от избыточного давления во фронте УВ – 
     не менее  100 кПа (1 кгс/см2);
3. Степень ослабления проникающей радиации – 
     не менее 1000;
4. Радиус сбора укрываемых – 400…500 м;
5. Расчетный срок пребывания – 48 час.

Общие требования предъявляемые к защитным сооружениям:
Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.
Настоящие положения должны соблюдать при проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий, укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий и других объектов, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях (независимо от форм собственности) с учетом требований федеральных законов и нормативных документов.


Учебный вопрос № 2
Классификация защитных сооружений, их устройство и внутреннее оборудование

Защитные сооружения классифицируются по:
1.Защитным свойствам:
а) убежища;
б) противорадиационные укрытия;
в) укрытия.
2 Месту расположения:
а) встроенные; 
б) отдельно стоящие.
3 Времени возведения: 
 а) возводимые заблаговременно;
б) быстровозводимые.
Убежища
Убежища должны обеспечивать  защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия  и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных(биологических) средств, отравляющих веществ, а также при необходимости, от катастрофического затопления, аварийно химически опасных веществ (АХОВ), радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.
Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течении двух суток (за исключением убежищ, размещаемых в зоне возможных сильных разрушений (ЗВСР) вокруг  атомных станций)).
Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам:
-	 чистой вентиляции (первый режим),
-	 фильтровентиляции (второй режим).
В убежищах, размещаемых в районах химически опасных объектов, зонах возможного затопления и пожаров, применяется режим полной или частичной изоляции (третий режим).
Убежища классифицируются по следующим признакам:
1.	Защитным свойствам.
2.	Вместимости.
3.	Месту расположения.
4.	Времени возведения. 
По защитным свойствам классификация убежищ определена требованиями инженерно-технических мероприятий ГО (ИТМ ГО).
	Класс
	Избыточное давление во фронте ударной волны   (кг с / см. кв.)
	Степень ослабления проникающей радиации К3


	А - 1
	5
	5000

	А – 2
	3
	3000

	А – 3
	2
	2000

	А - 4
	1
	1000



По вместимости убежища могут быть:
-	 малыми (до 150 чел);
-	 средними (150-600 чел);
-	 большими (600-5000 чел) и более.
Убежища вместимостью менее 150 человек строят в тех случаях, когда это обосновывается конкретными местными условиями, а также экономической целесообразностью.
По месту расположения  убежища подразделяются на:
-	 отдельно стоящие, строящиеся вне зданий и сооружений;
-	 встроенные в подвалах и первых этажах зданий и сооружений; 
-	 оборудованные в горных выработках и естественных полостях; 
-	 при возведении в особых условиях – в северный  строительно-
климатической зоне, зоне возможных затоплений, зоне размещения  атомных энергетических объектов и ХОО, а так же на предприятиях   со взрывоопасной  технологией;
- 	в подземных сооружениях городского строительства.
По времени возведения убежища делятся на :
-	 заблаговременно возводимые, строящиеся, в основном в мирное    время;
-	 быстровозводимые (с упрощенным оборудованием) на свободных    площадках.
По материалу конструкций убежища могут быть:
- из лесоматериалов;
-	 комплексные;
-	 с каменными (блочными) стенами;
-	 металлические и железобетонные. Железобетонные в свою очередь   делятся на сборно-монолитные сооружения, монолитные и сборные. 
Достаточно широкое распространение получили  сборно-монолитные.
По обеспечению электроэнергией  сооружения делятся на:
-	обеспечиваемые от сети города или предприятия;
-	не обеспечиваемые от сети города;
-	защищенного источника ДЭС (дизель – электрической станции).
По обеспечению фильтровентиляционным оборудованием (далее - ФВО) убежища делятся на:
-	убежища ФВО промышленного изготовления (на два и три режима 
-	вентиляции) и убежища с упрощенным ФВО в сочетании с 
        -	промышленным оборудованием (на один, два и три режима вентиляции).





Оборудование убежищ
СНиП – 11-11-77 устанавливает требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям защитных сооружений. к санитарно-техническим и другим устройствам и оборудованию. Помещения убежищ подразделяются на основные и вспомогательные. К основным относятся те, которые предназначены для размещения укрываемых, пунктов управления и медицинских служб. К вспомогательным – фильтровентиляционные камеры, санузлы помещения дизельной электростанции помещения для хранения продовольствия, воды, тамбуры.
В помещениях для укрываемых устанавливаются двух и трехъярусные нары: нижние для сидения из расчета 0,45 х 0, 45м на человека, верхние – для лежанья из расчета 0,55 х 1,8м на человека.
Норма по площади для укрываемых составляет не менее 0,5кв. м /чел. при двухъярусном и 0,4 кв.м /чел – при трехъярусном расположении нар, а в рабочих помещениях пунктов управления – 2 кв.м / чел.
Количество мест для лежания должно составлять 20% от вместимости убежища при двухъярусном и 30% - при трехъярусном расположении нар.
В убежищах в необходимо количестве размещают  оборудование, мебель, приборы, инструменты, ремонтные материалы, противопожарное, медицинское имущество.
Для обеспечения заполнения  в минимальный срок предусматривается, в зависимости от вместимости, необходимое количество входов (выходов), но не менее двух. Один из них аварийный может быть  в виде тоннеля или вертикальной шахты с выходом на независимую территорию.
Для убежищ вместимостью 300 человек и более предусматривается устройство при одном из входов тамбур - шлюза. Входы оборудуются защитно-герметическими и герметическими дверями. 
Вентилирование помещений осуществляется  по следующим 
режимам:
- чистой вентиляции (режим 1) – наружный воздух очищается  от 
аэрозолей (обычной пыли)  в пылефильтрах и (или) предфильтрах. 
- Норма подачи для убежищ 8-13 куб.м /чел. час.;
- фильтровентиляции  (режим 2) – основной режим при возникновении 
или угрозе возникновения ЧС. Воздух проходит двух или трехступенчатую очистку в пылефильтрах, предфильтрах и фильтрах-поглотителях. Норма подачи для убежищ – не менее 2 куб.м на одного укрываемого в час;
-  полной изоляции (режим 3) – предусматривается в убежищах, на предприятиях и в других местах,  где возможна загазованность наружного приземистого воздуха продуктами горения или сильнодействующими ядовитыми и другими вредными веществами, защита от которых не обеспечивается обычными фильтрами - поглотителями.  В них обеспечивается регенерация внутреннего воздуха и создание подпора.
Электроснабжение убежища осуществляется либо от сети города (предприятия) либо с помощью защищенной дизельной электростанции (далее - ДЭС). В убежищах без ДЭС  предусматриваются местные источники освещения (аккумуляторы, электрические фонарики и др.)
Каждое убежище должно иметь телефонную сеть с пунктом управления предприятия. Водоснабжение и канализацию убежищ осуществляется на базе городских и объектовых водопроводных и канализационных сетей. На случай их отключения или повреждения создаются аварийные запасы воды (из расчета 3 л / чел. питьевой воды  в сутки).
Отопление убежищ обеспечивается от сети предприятия (здания) по самостоятельным ответвлениям.
Трубопроводы инженерных сетей внутри убежищ окрашиваются в определенные цвета:
-	 белый – воздухопровод режима чистой вентиляции;
-	 желтый – режим фильтровентиляции;
- красный – режим полной изоляции;
-	 черный - трубы электропроводки;
-	 зеленый – трубы водопроводные;
-	 коричневый – трубы системы отопления.
При этом стрелками указывают направление движения (воздуха, воды).
Противорадиационные укрытия (ПРУ)
ПРУ предназначены для обеспечения защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при  радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускают непрерывное пребывание в них расчетного количества  укрываемых в течение  двух суток (за исключением ПРУ, размещенных в ЗВСР вокруг АС)
Противорадиационные укрытия  классифицируются по следующим признакам:
-	 по защитным свойствам;
-	 по вместимости;
-	 по фонду помещений под ПРУ;
-	 по обеспечению вентиляцией.
По защитным свойствам классификация ПРУ  определена в требованиях ИТМ ГО.
По вместимости ПРУ делятся на укрытия вместимостью 5-10 человек и 50 человек и более.
По фонду помещений,  приспосабливаемых под ПРУ, последние делятся:  на подвалы и подполья в зданиях и помещениях; в цокольных и первых этажах, этажах зданий (жилых, производственных, вспомогательных, бытовых и административных); отдельно стоящие сооружения (заглубленные гаражи, погреба, овощехранилища, склады); горные выработки и естественные полости; отдельно стоящие быстровозводимые укрытия ( из элементов промышленного изготовления, из лесоматериалов, из местного материала)
По обеспечению вентиляцией ПРУ делятся на сооружения с естественной вентиляцией (в укрытиях оборудованных в цокольных и первых этажах зданий и в заглубленных укрытиях вместимостью до 50 человек) и имеющих вентиляцию  с механическим побуждением. Часть ПРУ строится заблаговременно в мирное время, другие возводятся (приспосабливаются) только в предвидении ЧС или возникновении угрозы вооруженного конфликта.
Особенно удобно устраивать ПРУ  в подвалах, цокольных и первых этажах зданий, в сооружениях хозяйственного назначения – погребах, подпольях, овощехранилищах. К ПРУ представляется ряд требований. Они должны обеспечить  необходимое ослабление радиоактивных излучений, защитить при авариях на ХОО, сохранить жизнь людям при некоторых стихийных бедствиях: бурях, ураганах, смерчах, тайфунах, снежных заносах. Поэтому их надо располагать вблизи мест проживания (работы) большинства укрываемых. Высота  помещений должна быть, как правило, не менее 1,9 м от пола до выступающих конструкций перекрытия.
При приспособлении под укрытия подпольев, погребов и других подобных заглубленных помещений, высота не может быть меньшей до 1,7м. В крупных ПРУ устраивается два входа (выхода), в малых – до 50 человек – допускается один. Во входах устанавливаются обычные двери, но обязательно уплотняемые в местах примыкания полотна к дверным коробкам.
Норма площади пола основных помещений ПРУ на одного человека принимается, как в убежище, равной 0,5 кв. м при двухъярусном расположении нар.
Помещение для хранения загрязненной уличной одежды оборудуется при одном из входов.
В ПРУ предусматривается естественная вентиляция или вентиляция с механическим побуждением. Естественная – осуществляется через воздухозаборные и вытяжные шахты. Отверстия для подачи приточного воздуха располагаются в нижней зоне помещения,  вытяжки – в верхней зоне.
Отопление укрытия устраивают общим с отопительной системой здания, в котором они оборудованы.
Водоснабжение – от водопроводной сети. Если водопровод отсутствует, устанавливают бачки для питьевой воды из расчета 2л. в сутки на одного человека.
В укрытиях, расположенных в зданиях с канализацией, устанавливают нормальные туалеты с отводом сточных вод в наружную канализационную сеть. В малых укрытиях до 20 человек, где такой возможности нет, для приема нечистот используют плотно закрываемую выносную тару.
Освещение - от электрической сети, а аварийное от аккумуляторных батарей, различного типа фонариков и ручных генераторов.
ПРУ, как и убежища, означаются знаками, а маршруты движения к ним - указателями.
Строительство ПРУ осуществляют из промышленных или местных  строительных материалов. приспособление под ПРУ помещений, подвальных, цокольных и первых этажей зданий. а также погребов. подвалов, подпольев, овощехранилищ и других пригодных для этой цели заглубленных  пространств  заключается  в выполнении работ по повышению защитных свойств, герметизации и устройству простейшей вентиляции.
Повышение защитных свойств помещений, приспосабливаемых под ПРУ,  обеспечивается устройством пристенных экранов (дополнительных систем) из камня или кирпича, укладкой мешков с грунтом у наружных стен надземной части  помещения на высоту 1,7м от отметки пола. Выступающие части стен подвалов, подпольев обваловывают (обсыпают) грунтом на полную высоту. В необходимых случаях сверху на перекрытия насыпают грунт.
Поэтому в помещениях ПРУ часто приходится устанавливать поддерживающие балки и стойки. Все лишние проемы – двери, окна – заделывают. 

Простейшие укрытия
Простейшие укрытия - это сооружения, которые обеспечивают  защиту укрываемых от воздушной ударной волны, светового излучения и обломков разрушенных зданий, а также снижают воздействие проникающей радиации и радиоактивных излучений, кроме того защищают от непогоды и других неблагополучных условий. 
К простейшим укрытиям относятся:
-	щели (открытые и перекрытия);
-	траншеи (с одеждой крутости или без нее);
-	подвалы и подполья (из лесоматериалов и других местных материалов);
-	землянки, навесы.
Щель представляет собой  ров глубиной  - 2 м,
шириной  по верху- 1-1,2м, по низу –0,8 м.
Обычно щель строится на 10-40 человек.
Каждому укрываемому отводится 0,5м. Вдоль одной из стен устраивают скамью для сиденья, а в стенах ниши для крепления продуктов и емкостей с питьевой водой.
Перекрытие щели делают из бревен, брусьев, железобетонных плит или балок. Поверху укладывают слой глины или других гидроизоляционного материала (рубероид, толь и т.д.) все это засыпают слоем грунта  0,7 –0,8 м,  прикрывая затем дерном.
Вход делают в виде наклонного ступенчатого спуска с дверью. По торцам щели делают вентиляционные коробки из досок.
Быстровозводимые убежища (БВУ)
Строятся они в городах и на объектах, когда нет достаточного количества заблаговременно построенных убежищ. Возводятся такие сооружения в короткие сроки (в течение нескольких суток) из железобетонных сборных конструкций, а иногда и из лесоматериалов. Вместимость их, как правило, небольшая - от 30 до 200 человек.
БВУ, как и заблаговременно построенные убежища, должны состоять из помещений для укрываемых, мест для расположения фильтровентиляционного оборудования, санитарного узла, располагать аварийным запасом воды. В убежищах малой вместимости санитарный узел и емкости для отбросов размещаются в тамбуре, а баки с водой - в помещении для укрываемых.
Внутреннее оборудование БВУ включает средства воздухоподачи, песчаные и шлаковые фильтры, матерчатые фильтры, воздухозаборные и вытяжные отверстия (короба), приборы освещения, нары и скамьи.
Вентиляция БВУ выполняет работу по двум режимам. 

Учебный вопрос № 3
Порядок приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. Порядок укрытия населения и работников организации в защитных сооружениях.

Содержание защитных сооружений в постоянной готовности к приему укрываемых достигается только при  строгом выполнении  технических требований, следовании инструкциям и правилам по эксплуатации.
Предусмотренные действующими нормативными документами ежегодные осмотры защитных сооружений проводятся по планам начальников ГО объектов, организаций и учреждений, на балансе которых они находятся. Назначается комиссия в состав которой могут входить работники органа управления по делам ГО и ЧС объекта, специалисты служб убежищ и укрытий; медицинской, противопожарной, оповещения и связи, представители Государственной санитарной инспекции, личный состав по обслуживанию убежищ. Председателем комиссии назначается один из заместителей начальника ГО объекта. Во время такого осмотра проверяют состояние укрытия, входов и выходов воздухозаборных и выхлопных отверстий и трубопроводов, проверяют исправность защитно-герметические и герметические двери и их затворы, створы аварийных выходов, системы вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и защитных устройств.
Проверку состояния убежища начинают с  осмотра входов и  наружных воздухоприемных устройств. Входы должны обеспечивать свободный доступ внутрь помещений.
При осмотре дверей особое внимание следует обратить на исправность клиновых затворов, на то, целы ли  сварные швы и резиновые прокладки. Резиновые прокладки могут выходить из строя вследствие того, что постепенно нарушаются эластичные свойства резины, появляются трещины. Неисправные резиновые прокладки заменяются. Затем проверяется убежище на герметичность. Для этого применяется метод измерения подпора воздуха, предусматривающий  замер разницы между избыточным давлением внутри убежища (при работе фильтровентиляционного агрегата в режиме чистой вентиляции) и атмосферным. Надо учитывать, что избыточное давление при  подаче с убежища воздуха создается лишь в том случае, когда сооружение герметично.
Порядок проверки на герметичность может быть следующим. Закрывают все входные двери, ставни и люки и проверяют плотность прилегания резиновых прокладок к коробкам и ставням. Включают фильтровентиляционный агрегат на режим чистой вентиляции. Затем определяют количество подаваемого воздуха и тягонапорометром измеряют подпор его в убежище. Если заданный подпор (не менее 5-7 мм водяного столба) не выдерживается, следует искать мести утечки воздуха  по отклонению пламени свечи (спички), подносимой к предполагаемой не плотности. Выявленные не плотности устраняются, после чего проводится повторная проверка.
Обязательно проводится осмотр металлических частей инженерно-технического оборудования. В каждом убежище (ПРУ) проверяется исправность радиоточки, телефонной связи, противопожарное оборудование.
Нужны два комплекта ключей от дверей. Один хранится у коменданта   (командира звена, техника-смотрителя здания),  другой у дежурного по предприятию, учреждению, в конторе домоуправления (ЖЭКа).
Результаты осмотра записывают в журнал проверки состояния защитного сооружения с указанием сроков устранения неисправностей.
Подготовка к приему людей
Подготовка защитных сооружений к приему людей проводится по указанию начальника ГО объекта.
Работы выполняет личный состав группы (звеньев) по обслуживанию убежищ и укрытий. В освобождении помещений, изготовлении недостающих нар и других работах им помогает спасательная команда или другое формирование, которое обычно выделяется в распоряжение командира группы (звена).
Чтобы привести убежище в готовность. Следует выполнить  подготовительные работы. В первую очередь необходимо открыть основные и запасные входы с целью проветривания помещений. Если убежище использовалось для хранения оборудования или имущества – в самые короткие сроки освободить его. Затем нужно проверить системы фильтровентиляции, водо- и энергоснабжения, канализации, отключающие устройства, герметизацию, а также подключить радиоточку и телефон, установить нары (скамейки),  другое необходимое оборудование и имущество, заложить медикаменты, пополнить запасы воды. В это же время проверяют исправность входов и аварийных выходов, закрывают и герметизируют технологические проемы, устроенные для использования убежища в народнохозяйственных целях. Все работы должны укладываться в сроки, установленные в плане ГО объекта.
Одновременно проводят разгерметизацию и пробный запуск дизельной электростанции, пополняют запасы ГСМ, и устраняют обнаруженные неисправности.
При подготовке убежища важной задачей является проверка системы фильтровентиляции. Она обеспечивает не только подачу необходимого количества воздуха, но и защиту от попадания внутрь радиоактивной пыли, отравляющих веществ и бактериальных средств.
Звено по обслуживанию убежища включает и переводит на разные режимы систему фильтровентиляции, проверяет состояние вытяжных вентиляционных каналов, герметических клапанов, мест соединения воздуховодов. Перед включением фильтровентиляционного агрегата следует проверить, есть ли машинное масло  в редукторе электрического вентилятора, затем вручную прокрутить вентилятор и поставить клапан в положение, при котором он работает от основного воздухозаборного клапана. Хорошо отрегулированный вентилятор не должен производить ни шума, ни стука.
При подготовке ПРУ к приему людей надо проверить правильность установки воздухозаборного и вытяжного коробов, работоспособность имеющихся вентиляторов. Кроме того, следует обратить внимание на заделку лишних дверных и оконных проемов, укрепление дверей  в месте их примыкания к дверным коробкам. Осматривая входы и аварийные выходы, необходимо убедиться в том, что двери легко закрываются и задраиваются. Аварийный выход должен быть обозначен хорошо видимым указателем. На видном месте вывешивают правила поведения, сигналы оповещения, указатели  мест размещения медицинского персонала, санитарного узла, пункта раздачи воды.

Заполнение защитного сооружения
Население укрывается в защитных сооружениях по сигналам (командам) органов по делам ГО и ЧС, а также самостоятельно при непосредственной угрозе (химического, радиационного заражения). Заполнять убежище (укрытие) нужно как можно быстрее, поэтому каждый должен знать местонахождение закрепленного сооружения и пути подхода к нему.
Маршруты движения желательно обозначить указателями установленными на видных местах (в ночное время – светящимися). Чтобы не допустить скопление людей в одном месте и разделить людские потоки, на путях к защитному сооружению назначают несколько маршрутов, устраивают дополнительные выходы из производственных и служебных зданий, снимают двери-вертушки напроходных предприятий. Нужно следить за тем, чтобы заполнение защитного сооружения проводилось организованно, быстро и без паники.  В убежище лучше всего размещать людей группами – по цехам, бригадам, учреждениям, домам, улицам, обозначив соответствующие места указателями. В каждой группе назначают старшего. Тех, кто прибыл с детьми, размещают в отдельных или специально отведенных местах.
В убежище (укрытие) люди должны приходить со средствами индивидуальной защиты органов дыхания, продуктами питания и личными документами.
Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильно пахнущие и воспламеняющиеся вещества, приводить домашних животных. В защитном сооружении запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, выходить наружу без разрешения коменданта (старшего), самостоятельно включать и выключать освещение, агрегаты, открывать двери, а также зажигать керосиновые лампы, свечи, фонари. Аварийные источники освещения применять только по разрешению старшего укрытия. В убежище можно читать, слушать радио, беседовать, играть в тихие игры. 
Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по обслуживанию убежища (укрытия) соблюдать правила внутреннего распорядка, оказывать посильную помощь больным, инвалидам, женщинам и детям. В соответствии с правилами техники безопасности запрещается прикасаться к электрооборудованию, входить в помещение где установлена фильтровентиляционная установка, дизельная электростанция. Однако в случае необходимости комендант или командир звена может привлечь укрываемых людей к помощи по устранению неисправностей инженерно-технического оборудования, поддержание чистоты и порядка в помещениях.
После заполнения убежища по распоряжению коменданта личный состав звена закрывает защитно-герметические двери, ставни аварийных выходов и регулировочные заглушки вытяжной вентиляции, включает фильтровентиляционный агрегат на режим чистой вентиляции.
Если убежище имеет тамбур – шлюз, его заполнение может продолжаться и после закрытия защитно-герметических дверей способом шлюзования.
Для создания нормативных условий внутри убежище необходимо поддерживать определенную температуру и влажность. Зимой температура не должна превышать 10-15 град.С тепла, летом 25-30 град С.
Измеряют обычным термометром, держа его на расстоянии 1м от пола и 2м от стены. Замеры делают при режиме чистой вентиляции через каждые 4 часа, при режиме фильтровентиляции – через 2 часа. Нормальная влажность считается не выше 65-70 %. Уборка помещения производится два раза в сутки самыми укрываемыми по указанию старших групп. В ПРУ необходимо выполнять те же правила, что и в убежище.
Прием пищи желательно производить тогда, когда вентиляция отключена. Предпочтительнее продукты без острых запахов и по возможности в защитной упаковке (в пергаментной бумаге, целлофане, различного вида консервы).
Рекомендуется следующий набор для дневной нормы питания взрослого человека: сухари, печенье, галеты в бумажной или целлофановой упаковке, мясные или рыбные консервы, готовые к употреблению, конфеты, сахар рафинад.
Для детей, учитывая их возраст и состояние здоровья, лучше брать сгущенное молоко, фрукты, фруктовые напитки и др.
Для всех укрываемых, за исключением детей, больных и слабых, на время пребывания в защитном сооружении следует установить определенный порядок приема пищи, например, 2-3 раза в сутки, и в это время раздавать воду, если она лимитирована.
Медицинское обслуживание проводится силами санитарных постов и медпунктов предприятий, организаций и учреждений, в чьем распоряжении находится убежище.
В убежище укрываемые должны выполнять все требования коменданта и оказывать ему помощь в поддержании порядка.
Если в убежище предстоит находиться длительное время, необходимо создать людям условия для отдыха. Уборка помещения производится два раза в сутки самими укрываемыми по указанию старших групп. При этом санитарные узлы обязательно обрабатывают 0,5 % раствором двух третей основной соли гипохлорита кальция. Технические помещения убирает личный состав звена по обслуживанию убежища.
В случае обнаружения проникновения вместе с воздухом ядовитых или отравляющих веществ укрываемые немедленно надевают средства защиты органов дыхания, а убежище переводится на режим фильтровентиляции.
При возникновении вблизи убежища пожаров или образовании опасных концентраций АХОВ защитное сооружение переводят на режим полной изоляции и включают установку регенерации воздуха, если такая имеется.

Учебный вопрос № 4
Содержание и использование ЗС ГО в мирное время

Современные защитные сооружения строят так, чтобы их можно было рационально использовать и в мирное время в интересах предприятий, организаций, учреждений и населения города. В них могут размещаться вспомогательные помещения, склады, мастерские, учебные классы, комнаты отдыха, кафе, различные приемные пункты, гаражи, стоянки электрокаров и т. п.
В отдельных случаях, по согласованию со службой убежищ и укрытий, они передаются для производственных нужд промышленных предприятий и других организаций.
Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию в организациях могут создаваться формирования по их обслуживанию.
При этом необходимо обеспечить сохранность:
- защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;
- герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;
- инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.
[bookmark: sub_1203]При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:
- перепланировка помещений;
- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
- нарушение герметизации и гидроизоляции;
- демонтаж оборудования;
- применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;
- загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;
- оштукатуривание потолков и стен помещений;
- облицовка стен керамической плиткой;
- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;
установка и эксплуатация приборов и оборудования, застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО.
[bookmark: sub_1204]  Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.
[bookmark: sub_1205]    Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.
[bookmark: sub_1206]    Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией.
[bookmark: sub_1207]   Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.
[bookmark: sub_1208]  В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО:
вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции;
- фильтров-поглотителей;
- предфильтров;
- фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;
- средств регенерации воздуха;
- гравийных воздухоохладителей;
- аварийных резервуаров для сбора фекалий. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.
[bookmark: sub_1209]При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:
- поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;
- обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;
- проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;
- закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;
- обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток;
- содержать аварийные безнапорные емкости для питьевой воды в чистоте;
- закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;
- законсервировать дизельные электростанции;
- обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.
[bookmark: sub_1210]При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.
Порядок использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время
[bookmark: sub_1312]Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:
санитарно-бытовые помещения;
помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей и не требующие естественного освещения;
технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;
гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;
складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;
помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);
спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);
помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);
вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.
[bookmark: sub_1313]При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при переводе ЗС ГО на режим убежища в срок не более 6 часов.
[bookmark: sub_1314]Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.
[bookmark: sub_1315]Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов.
Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной целью функционирования гражданской обороны и РСЧС является защита населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Один из способов защиты является укрытие населения в защитных сооружениях (инженерная защита). Защитные сооружения гражданской обороны по своему назначению и защитным свойствам делятся на убежища и противорадиационные укрытия. Кроме того, для защиты людей могут применяться и простейшие укрытия.
Строительство, оборудование и содержание защитных сооружений в организации является одним из важнейших условий эффективной защиты персонала и населения от ЧС военного и мирного времени.




